ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

1. **Meble konstrukcyjnie oparte o profil aluminiowy**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Meble wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienie płyta  dwustronnie laminowana w klasie higieny E1.. |  |
| 2. | Meble posadowione na nóżkach łączonych za pomocą złączy z wysoko- udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym z konstrukcją nośną mebla  .Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i  ostrymi krawędziami, oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. |  |
| 3. | Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie  dostarczonych wzorników. |  |
| 4. | Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni, z  mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. |  |
| 5. | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. |  |
| 6. | Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z samo dociągiem.  Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. |  |
| 7. | Zamki patentowe, centralne i trzypunktowe wg zestawienia ilościowego. |  |
| 8. | Uchwyty metalowe w kształcie litery C. |  |
| 9. | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  |
| 10. | Grubość półek 18 mm. |  |
| 11. | Blaty robocze o grubości min. 38 mm, typu postforming, z rowkiem  antyzaciekowym  Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową |  |
| 12. | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-15%) |  |
| 13. | Atest higieniczny na cały system mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. Dołączyć do oferty. |  |

UWAGI:

* 1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**
  2. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.**
  3. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy