ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

1. **Kontener mobilny**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Kontener mobilny wyposażony w cztery szuflady o wymiarach 40,2x60x58,6 cm  (+/- 2%) |  |
| 2. | Kontener w całości wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm |  |
| 3. | Płyta wiórowa użyta do produkcji mebla powinna odpowiadać klasie higieniczności E1 |  |
| 4. | Wąskie krawędzie płyta zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm |  |
| 5. | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej  temperatury |  |
| 6. | Kontener wyposażony w cztery szuflady |  |
| 7. | Górna szuflada pełni funkcję piórnika, wkład tworzywowy na prowadnicach |  |
| 8. | Szuflady wykonane z metalu pracujące na prowadnicach kulowych o wysuwie  100% i nośności min. 25 kg |  |
| 9. | Szuflady powinny być wyposażone w system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady |  |
| 10. | Szuflady wyposażone w system samodociągu |  |
| 11. | Zamek centralny zamykający jednocześnie cały pion szuflad, cylindryczny z kluczem składanym, jednocześnie wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady (poza piórnikową) – jako zabezpieczenie przed przeważeniem i  niekontrolowanym przechyłem kontenera |  |
| 12. | Uchwyty dwupunktowe w kształcie prostokątnym |  |
| 13. | Kontener mobilny na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym minimum dwa kółka wyposażone w hamulec |  |
| 14. | Kontenery dostarczone w całości, klejone na prasie montażowej |  |
| 15. | Kontener powinien posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument  należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
| 16. | Na wezwanie Zamawiającego należy przedstawić dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg normy PN-EN 319:1999 oraz PN-EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym  kraju |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy  mebla. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
| 18. | Producent kontenerów powinien posiadać Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO  14001. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

UWAGI:

* 1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**
  2. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego**

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

* 1. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy