# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

**21 Chłodziarka laboratoryjna wysoka**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych |  |
| 2. | Wyświetlacz temperatury elektroniczny, samoczynne domykanie drzwi |  |
| 3. | Pojemność całkowita brutto min. 360l |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 184 / 60,1 / 61,8 cm +/-1cm |  |
| 5. | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |  |
| 6. | Funkcje alarmów z możliwością testowania prawidłowości działania |  |
| 7. | Chłodzenie powietrzem obiegowym z wentylatorami |  |
| 8. | Alarm temperatury |  |
| 9. | Stabilna i stała temperatura zgodnie z procedurą przewidzianą w normie EN  60068-3 dotyczącej pomiaru stabilności temperatury |  |
| 10. | Sterowanie elektroniczne |  |
| 11. | Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i akustyczna |  |
| 12. | Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania |  |
| 13. | Zamek w drzwiach |  |
| 14. | Półki w komorze chłodniczej 6  z tego z regulacją wysokości 5 |  |
| 15. | Materiał półek, komora chłodnicza ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

# Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

# …………………………….

**Podpis Wykonawcy**