ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

1. **Krzesło stacjonarne bez podłokietnika, kubełek tworzywowy, stelaż lakierowany**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Krzesło stacjonarne na czterech nogach |  |
| 2. | Stelaż wykonany z rury stalowej o wymiarach min. 19x1,5 mm malowany proszkowo na jeden z min. 6 kolorów do wyboru, nogi krzesła zakończone  stopkami z PP |  |
| 3. | Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa z polipropylenu, z owalnym otworem na styku siedziska i oparcia krzesła |  |
| 4. | Możliwość wyboru koloru kubełka spośród min. 5 kolorów |  |
| 5. | Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych |  |
| 6. | Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości min. 10 sztuk |  |
| 7. | Krzesło powinno posiadać wymiary:   * wysokość całkowita: 825 mm, * szerokość całkowita: 490 mm, * głębokość całkowita: 515 mm, * wysokość siedziska: 430 mm.   Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm. |  |
| 8. | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2013, EN 1729-1:2008, EN 1729-2:2012 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument należy przedstawić na  wezwanie Zamawiającego |  |
| 9. | Wymagany certyfikat GREENGUARD potwierdzający spełnienie restrykcyjnych limitów emisji substancji chemicznych oraz deklaracja środowiskowa produktu  EPD |  |

UWAGI:

* 1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**
  2. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego**

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

* 1. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy